纯水设备维保清单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单价

	1
	超纯水机
	四川纯洁科技
	CJ-SL200Ⅱ
	1
	

	2
	超纯水机
	四川纯洁科技
	CJ-ROU-1000EDI
	1
	

	3
	清洗纯水设备
	四川纯洁科技
	CJ-RON-Ⅱ-1500
	1
	

	4
	清洗纯水设备
	四川纯洁科技
	CJ-RON-1500
	1
	



CJ-ROU-1000EDI耗材清单  
	序号
	名称
	型号
	数量
	单价

	1
	石英砂
	4-20目
	100kg
	

	2
	活性炭
	700碘值
	50kg
	

	3
	阳树脂
	001*7
	120L
	

	4
	EDI膜堆
	1000
	1台
	

	5
	反渗透膜
	4040
	3支
	

	6
	滤芯
	20*5
	2支
	

	7
	微孔折叠滤芯
	20*0.22pes材质
	1支
	

	8
	软水盐
	10kg/袋 
	
	




CJ-SL200Ⅱ耗材清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	单价

	1
	预制柱
	C-YXR805A
	2 支
	

	2
	预制柱
	C-YHX805A
	1 支
	

	3
	ROF 柱
	C-FRO004A
	5 套
	

	4
	C-IEM 柱
	C-CLZ026A-II
	1 套
	

	6
	C-IEM 罐
	C-CLZ448A
	1 套
	

	7
	流体隔菌柱
	C-LJM452A
	1 支
	

	8
	软水盐
	10kg/袋 
	
	


CJ-RON-1500耗材清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	单价

	1
	滤芯
	20*5
	3支
	

	2
	反渗透膜
	4040
	5支
	

	3
	石英砂
	4-20目
	100kg
	

	4
	活性炭
	700碘值
	50kg
	

	5
	阳树脂
	001*7
	120L
	

	6
	微孔折叠滤芯
	20*0.22pes材质
	1支
	

	7
	紫外灯
	40w
	1支
	

	8
	软水盐
	10kg/袋 
	
	





CJ-RON-Ⅱ-1500耗材清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	单价

	1
	石英砂
	4-20目
	200kg
	

	2
	活性炭
	700碘值
	100kg
	

	3
	阳树脂
	001*7
	200L
	

	4
	反渗透膜
	ESPA1
	3支
	

	5
	反渗透膜
	4040
	2支
	

	6
	细菌过滤器
	20*0.22
	1套
	

	7
	紫外线
	40w
	1套
	

	8
	滤芯
	25英寸
	1套
	

	9
	软水盐
	10kg/袋 
	
	


JC-Z-50R耗材清单
	序号
	调研产品名称
	基本需求

	1
	正电荷除内毒素滤芯
	1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统
2、B液第四级
3、精度0.1μm

	2
	微孔滤芯1
	1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统
2、A、B液第一级
3、精度1μm

	3
	微孔滤芯2
	1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统
2、A、B液第二级
3、精度0.22μm

	4
	微孔滤芯3
	1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统
2、A、B液第三级
3、精度0.1μm

	5
	微孔滤芯4
	1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统
2、A、B液空气滤芯
3、精度0.22μm




